审批意见： 泌环评表〔2021〕29号

**关于河南省欧博体育用品有限公司**

**网球生产建设项目环境影响报告表的批复**

 河南省欧博体育用品有限公司：

你公司上报的由深圳市伊曼环保科技有限公司编制完成的《河南省欧博体育用品有限公司网球生产建设项目环境影响报告表（报批版）》（以下简称《报告表》）收悉，并已在我局网站公示期满。根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国行政许可法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等法律法规规定，经研究，现批复如下：

一、该项目位于驻马店市泌阳县双庙街乡双庙村委，项目租赁现有空置厂房进行建设，占地面积4068m2，建筑面积2500m2，属于新建项目。建设内容：生产车间、仓库、办公用房、生产线及环保工程等。主要生产设备：密炼机、开炼机、预成型机、一次成型机、半边裁断机、半边研磨机、二次成型机、球心研磨机、球心搅拌机、复合机、裁布机、揉圆机、三次成型机等。生产工艺为：配料--密炼--开炼--挤出--一次成型--半边裁剪--半边打磨--半边上糊--二次成型--球心打磨--球心上糊--包布--三次成型--烫印商标--包装成品。项目建成后年加工3600万个网球。项目总投资2600万元，其中环保投资60万元。

 该《报告表》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信，原则同意你公司按照《报告表》所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行项目建设。

二、你公司应向社会公众主动公开业经批准的《报告表》，并接受相关方的垂询。

三、你公司应全面落实《报告表》提出的各项环境保护措施，确保各项环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用，确保各项污染物达标排放。

（一）向设计单位提供《报告表》和本批复文件，确保项目设计按照环境保护设计规范要求，落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环保设施投资概算。

（二）依据《报告表》和本批复文件，对项目建设和运行过程中产生的废水、废气、噪声、固体废物等污染，以及对生态环境造成的影响，采取相应的防治措施,并做到项目运行时外排污染物满足相应要求。

1、废水：项目废水主要为生活污水，经化粪池处理后，用于周边农田施肥，不外排。

2、废气：项目废气主要为配料、密炼、打磨工序产生的粉尘，密炼、开炼、成型、复合粘接等工序产生的有机废气（非甲烷总烃）。配料粉尘通过密封管道进入布袋除尘器装置处理，再由负压风机统一抽送至1#15m 高排气筒引至车间顶部排放。排放速率和排放浓度均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2 中相关限值的要求。密炼、开炼、成型、复合过程中产生的有机废气、粉尘经集气罩收集后，经1套脉冲除尘器处理粉尘，接着经1套UV光解+活性炭吸附装置系统处理密炼、开炼、成型、复合工段的有机废气后经1#15米高排气筒引至车间顶部排放。污染物排放浓度均满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5新建企业大气污染物相关限值要求。

3、噪声：采取加设消音器，隔音罩，设备减振基础、减震垫，隔音门窗等措施，控制设备噪声，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。

4、固体废物：项目营运期产生的固体废物主要为生活垃圾和生产固废，其中生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运。边角料、不合格品统一收集后返回生产线继续使用。除尘器收尘集中收集后返回生产线继续使用。废包装材料集中收集后外售；废润滑油、废活性炭、废UV灯管属于危险废物，分类暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

（三）如果今后国家或我省颁布严于本批复污染物排放限值的新标准，届时你公司应按新的排放标准执行。

（四）污染物排放总量应满足《建设项目主要污染物总量指标核定表》提出的控制要求。

四、项目建成后，须按照《固定污染源排污许可分类管理名录》规定申报办理排污许可，并按有关规定组织竣工环境保护验收，经验收合格方可正式投入生产或使用。

五、本批复有效期为5年。如该项目逾期未开工建设，其环境影响报告表应报我局重新审核。项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应重新报批。

六、本批复仅是对项目环境保护方面的意见。按照深化“放管服”改革关于取消环评审批前置条件，环评与选址意见、用地预审等实施并联审批的要求，项目建设和运行在用地等其他方面，依法需要行政许可的，应依法获得其他行政许可并严格遵守相关法律法规政策前提下方能开工建设和运行。

七、该项目的日常监督管理由我局属地环境执法队负责。

 二O二一年十月十三日