**10月13日重点污染源监控日报**

填报日期：10月14日

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 企业名称 | 监控因子及  标准值 | 联网情况与数据传输情况 | 达标情况 |  |
| 废气 | 联合板业（工业区） | 烟尘（30）  二氧化硫（300）  氮氧化物（200） | 联网并上传 | 停运 |  |
| 成峰页岩（盘古） | 联网并上传 | 停运 |  |
| 伟业砖厂（付庄） | 联网并上传 | 停运 |  |
| 盘古建材（盘古） | 联网并上传 | 达标 |  |
| 龙源砖厂（古城） | 联网并上传 | 停运 |  |
| 顺发墙材（春水） | 联网并上传 | 达标 |  |
| 伟固新墙材（郭集） | 联网并上传 | 停运 |  |
| 安寨墙材（羊册） | 联网并上传 | 8小时无数据 | 预警 |
| 艺薪页岩（羊册） | 联网并上传 | 停运 |  |
| 金鑫矿产（郭集） | 联网并上传 | 停运 |  |
| 废水 | 一污（泌水） | 化学需氧量（50）  氨氮（5）  总磷（0.3）  总氮（15） | 已联网 | 达标 |  |
| 二污（工业区） | 已联网 | 达标 |  |
| 恒都食品（工业区） | 已联网 | COD平均值：10.50  氨氮：0.25  总磷：0.44  总氮：32.25 |  |
| 建议：环境执法部门对发布预警企业（红色标注企业）进行查处并上报查处结果。 | | | | | |

泌阳县环境监控中心制